MOV [0x1f], 10

MOV [0x2f], 10

MOV A, [0x1f]

MOV B, [0x2f]

CMP A,B

JZ .y

MOV [0xE8], 'N'

JMP .end

.end:

HLT

.y:

MOV [0xE8], 'Y'